**附件一、莆田学院附属医院新型肺炎计算机终端设备需求清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 |
| 1 | 云桌面计算终端 | **★**1、软硬件一体化设备，内置虚拟化系统和桌面云软件。具有自主知识产权，非OEM。同时需与医院现有云桌面系统无缝兼容，保证系统稳定运行。2、配置≥Intel第八代四核四线程处理器（处理器主频≥3.6GHz）；内存≥8GB，显卡≥Intel UHD 630；本地存储≥256 GB SSD；3、为节约桌面空间，终端主体尺寸部分(L\*W\*H)≤20cm\*20cm\*6cm4、USB接口≥8个（包含≥2个USB 3.0接口），≥1个千兆网口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口。5、配置≥1个内存扩展槽，配置≥1个硬盘扩展槽6、为了降低部署难度，终端首次上电后支持终端配置向导，无需管理员账号即可实现终端配置，降低配置难度。7、为了适用不同的业务应用场景，终端支持多种模式切换，包含但不限于个人桌面使用的个性化模式、公共桌面使用的还原模式、公共查询端使用的无账号公用模式8、为了便于终端部署在讲桌或办公桌面底部，终端需提供外延电源开关接口，方便开关机，需提供功能截图证明。9、终端支持终端自身及虚拟桌面IP地址设置，为了便于管理，能够通过web管理端进行IP地址修改与维护10、终端支持在第八代CPU下运行XP及win7等老系统。需提供功能截图证明。11、支持上电自启动功能，并能够根据实际使用情况选择关闭或开启12、保障业务连续性，在网络中断、服务器宕机的情况下，依然支持离线使用虚拟云桌面。需提供功能截图证明。13、终端支持U盘传输镜像，并可将终端转化为镜像分发服务端，对外快速分发镜像14、支持终端显卡透传，能够将终端物理显卡透传至虚拟机中，支持部分对物理显卡有要求场景，如基础3D软件的运行。15、包含键盘鼠标，USB光电键盘鼠标，提供不小于3年质保。16、包含液晶显示器。液晶显示器参数要求：17、提供不小于23.8英寸，显示比例16:9,分辨率不小于1080P(1920\*1080) IPS面板18、LED背光，灰阶响应时间 不大于5ms，亮度 250cd/㎡ 3、静态对比度 1000:1 可视角度 178°/178°(CR>10) 19、提供VGA+HDMI接口类型20、提供不小于3年商品质保 | 50 |
| 2 | 激光打印机 | 1. 黑白激光打印机；
2. 鼓粉一体；
3. 最大打印幅面：A4；
4. 内存容量：》64MB；
5. 分辨率：4800\*600dpi；
6. 打印速度：》38页/分；
7. 支持网络打印；
8. 自动双面打印；
9. 接口类型：1个USB口，一个以太网端口
10. 进纸容量》150页。
11. 适用系统：Windows客户端操作系统(32/64位)：Win10、Win8.1、Win 8 Basic、Win8 Pro、Win8 Enterprise、Win8 Enterprise N、Win7 Starter Edition SP1、UPD Win7 Ultimate
 | 40 |